**附件：**

**晴隆县核酸样本转运车采购清单**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **货物名称** | **单 位** | **数 量** | **技术参数及要求** | **备 注** |
| 1 | **核酸样本转运车** | 辆 | 3 | 一、整机要求：短轴冷藏车：整车型号：CLW5040XLCNJ6整车尺寸：4875×2000×2800短轴厢体：2150×1640×1550 （约5方）【底盘配置】SOFIM8140.43S6/130马力，V35型得意Turbo Daily系列，单排，后双胎，ABS,前实心盘后盘制动，电动玻璃，遥控钥匙，尿素系统，油箱：70L，后双开门，货厢全部盲窗，110A电机，5KW空调，215/75R16LT轮胎，2826.5型变速箱，排放：国六【上装配置】(1)制作工艺:厢体采用真空吸附、液压吸附一体成型生产线制造，三明治复合粘接，保温性能达到国家A级标准。(2)厢板材质：厢体选装活动框架式肉钩，对接式滑轨，直排式滑轨，通风槽，隔温板，内不锈钢，药品GSP认证(3)厢体配件：不锈钢门锁，不锈钢门框及合页，保温效果达到国家A级标准。【制冷机组】汉雪机组，-5度，-10度，-15度可选【冷藏车选装部件】五面通风槽，温湿度记录仪，双温机组。 |  |