**附件：**

**晴隆县人民医院裂隙灯显微镜采购项目清单及技术参数**

**采购数量：壹 台**

**整机要求：**

•光路采用交角体视式设计，两档变倍，可获得清晰的图像。★

•专业裂隙灯光学系统，多层镀膜，光学性能卓越。

•LED光源，电池容量大，整量900克，轻便实用。

**技术参数：**

|  |  |
| --- | --- |
| 类  型   | 交角体视式 |
| 改变倍率形式  | 物镜两档可变 |
| 放大倍率 | 10X、16X |
| 视度补偿 | ±6D　 |
| 瞳距 | 50mm — 75mm |
| 工作距离 | 60mm |
| 裂隙宽度 | 0 --12mm 连续可调 ★ |
| 光斑直径 | 0.2mm、1mm、5mm、12mm ★ |
| 滤色片 | 减光片、无赤片、钴蓝片　 |
| 裂隙转角 | ±30° |
| 光源 | LED灯泡 |
| 照度 | 30000Lx |
| 电源 | 7.4V 2200mA锂电池 |
| 充电方式 | 电池充电 |
| 工作时间 | 正常使用2.5小时 |
| 尺寸　 | 216mm X 100mm X 225mm |
| 净重 | 900g |