**附件：**

**晴隆县人民医院裂隙灯显微镜采购项目清单及技术参数**

**采购数量：壹 台**

**主要特点及配置：**

具备台式裂隙灯所有功能，适合：外出义诊，病房查房检查，儿童老人等无法很好配合检查的群体；

超长待机使用，最长可达5小时；

整机轻便小巧，重量700克（含电池）；

**主要技术参数：**

光学设计类型：交角体视式

目镜类型：高眼点目镜

视场公称直径：10X（10mm）,16X(6mm)

物镜：1.0X 1.6X

目镜：10X

总倍率：10X 16X

工作距离：81mm

瞳距调节范围：45-78mm

屈光度调节：-8D—＋8D

裂隙高度：1—12mm连续可调

★四种光斑直径：0.2mm,1mm,5mm,12mm可调

照明光源：高亮白色LED

亮度：≧30000lux

滤 色 片：无色片，隔热片，减光片，无赤片，钴蓝片

电源开关：触摸式，自动关闭保护光源