**晴隆县人民医院**

**废水废气排放监测项目采购服务需求参数**

1. 预算金额：59000.00元/年
2. 废水废气环境现状检测（包含自行采样）
3. 按时提供完整、有效的检测报告。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 具体参数 | | | | | | |
| 检测类型 | 检测点位 | 样品编号 | 检测项目 | 检测频次 | 单价（元） | 备注 |
| 废水 | 发热门诊排放口F1 |  | 粪大肠菌群、PH、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、氨氮、动植物油、石油类、阳离子表面活性剂、色度、挥发酚、总青化物、总汞、总镉、总铬、六价铬、总砷、总铅、总银、总余氯。 | 每季度自行检测1天，每天采样3次 |  |  |
| PCR实验室排放口F2 |  |  |  |
| 危废暂存间周边环境监测 | 3个检测点位 |  | 非甲烷总烃、硫化氢、氨气及相关气象参数 | 每季度自行检测1天，每天采样3次 |  |  |
| 室内空气 | 病理科3个点 |  | 甲醛 | 每半年自行检测1天，1次 |  |  |
| 住院部（本部）废水 | 污水处理设施出口F1 |  | 粪大肠菌群、PH、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、氨氮、动植物油、石油类、阳离子表面活性剂、色度、挥发酚、总青化物、总汞、总镉、总铬、六价铬、总砷、总铅、总银、总余氯。 | 每季度自行检测1天，每天采样3次 |  |  |
| 住院部（本部）无组织废气 | 污水处理站四周4个监测点 |  | 臭气浓度、硫化氢、氨气及相关气象参数 | 每季度检测1天，每天自行采样3次 |  |  |
| 住院部（本部）油烟废气 | 食堂油烟净化器设施出口 |  | 饮食油烟 | 每季度检测1天，每天自行采样5次 |  |  |
| 住院部（本部）废水 | 污水处理设施出口F1（自行检测） |  | 粪大肠菌群 | 每月中某一天自行检测3次 |  |  |
|  | 悬浮物、化学需氧量 | 每周其中某天自行检测3次 |  |  |
| 合计报价 |  | | | | | |