**晴隆县人民医院**

**空调维修保养及购置安装项目采购报价单**

**一、空调维修保养：预算金额2.35万元，数量70台（实际维保数量以最终验收数量为准）：**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 维修保养内容 | 单位 | 单价（元） | 备注 |
| 1 | 常规保养 | 每项次 |  |  |
| 2 | 加氟 | 每项次 |  |  |
| 3 | 更换传感器 | 每个 |  |  |
| 4 | 更换角阀 | 每个 |  |  |
| 5 | 更换电容 | 每项次 |  |  |
| 6 | 更换风机 | 每项次 |  |  |
| 7 | 拆装空调 | 每项次 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二、感染性疾病科、妇产科购置安装空调：预算金额35500.00元数量9套** | | | | | | |
| 序号 | 名 称 | 规格 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| 1 | 空调（含人工、安装及材料） | 1.5匹壁挂式 | 套 |  |  | 品牌：格力、海尔、美的 |

**三、参数要求：**

（一）空调维修保养要求

1.清除通风口的杂物，保证通风正常，外机架有无松动，清洁室外通风网罩内异物；

2.对室内、外换热器表面清洗，提高换热器的效率；

3.清理室内换热器时，用柔软的抹布擦洗，使用小毛刷轻轻刷洗完内机的换热器，确保清除灰尘和可繁殖病菌的有害积聚；

4.在清洗过滤网时，用水或吸尘器清洗过滤网，水温不得高于40度，用热湿布或中性洗涤剂清洗，然后用干布擦净，不能用杀虫剂或其他化学洗涤剂清洗过滤网。

5.清洗排水部分的污垢和积聚物。

6.检查供电线路、插头插板、开关；

7.检查易耗损件，如导风转板、杀菌除湿、光触媒等部件状况，确保空调状况良好无异常。

（二）购置安装空调要求

1.品牌：格力、海尔、美的等知名品牌；

2.安装后确保室内温度稳定在正常的工作要求范围内；

3.核心部分（电脑版、电动机和压缩机）质保10年，其他部分质保1年。

报价单位（盖章）：

联系人：

联系电话

报价时间：