晴隆县人民医院

院内墙面霉变、脱落部分进行修补项目工程量清单

**一、工艺要求：刮瓷粉、上乳胶漆(含人工、材料)**

**二、项目工程内容**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **修补部位** | **科室** | 预计数量（㎡） |
| 医技楼 | 内一科 | 285 |
| 内二科 | 280 |
| 检验科 | 110 |
| 超声科 | 108 |
| 放射科 | 108 |
| 步梯间 | 108 |
| 门诊楼 | 急诊科 | 36 |
| 门诊二楼 | 581 |
| 中医科 | 370 |
| 体检科 | 72 |
| 门诊五楼 | 69 |
| 步梯间（两个） | 117 |
| 眼科楼 | 六楼会议室 | 86 |
| 眼科 | 123 |
| 血透室 | 82 |
| 肿瘤科 | 102 |
| 消毒供应室 | 82 |
| 步梯间 | 132 |
| 住院综合楼 | 骨科 | 279 |
| 泌尿外科 | 202 |
| 普外科 | 223 |
| 儿科 | 212 |
| 神经外科 | 274 |
| 妇产科 | 603 |
| 步梯间 | 112 |
| 一楼药房 | 16 |
| 阳台 | 92 |
| 阳台女儿墙 | 42 |
| 药房外排面墙 | 206 |
| 保卫室外排面 | 332 |
| 食堂 | 餐厅一楼内外 | 456 |
| 总计 |  | 5900 |