**晴隆县人民医院院内地面标线制作安装项目采购需求参数**

一、项目名称

晴隆县人民医院院内地面标线制作安装项目

二、项目地点：晴隆县人民医院院区内

三、预算资金:7.70 万元

四、工程内容

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目内容 | 规格 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 | 备注 |
| 1 | 道路边线 | 15cm | 3000 | m |  |  | 材料采用国标热熔胶，厚度不低于1.5mm |
| 2 | 道路中线 | 15cm | 2000 | m |  |  |
| 3 | 小车位 | 15cm | 1500 | m |  |  |
| 4 | 箭头 | 15cm | 300 | m |  |  |
| 5 | 减速标志 | 15cm | 120 | m |  |  |
| 6 | 地面标识（字） | 60cm\*80cm | 60 | 个 |  |  |
| 7 | 网格线 | 15cm | 1000 | m |  |  |
| 8 | 振荡标线 | 40cm | 250 | m |  |  | 材料采用国标热熔胶，厚度不低于1cm |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

1. 需求参数

1.满足地面标线制作安装相应资质条件；

2.材料使用及施工满足相关行业规范标准；

3.道路边线、道路中线、停车位、箭头、减速标志、地面标识（字）和网格线热熔胶厚度不得低于1.5mm；振荡标线不得低于1cm;

4.以最终通过竣工验收的工程量和中标单价结算。