**晴隆县人民医院**

**传染病智能监测预警前置软件服务器项目采购清单及需求参数**

一、项目名称

传染病智能监测预警前置软件服务器采购项目

二、项目预算：3.6万元

1. 项目内容

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 | 项目参数要求 | 采购  预算 |
| 传染病智能监测预警前置软件服务器采购项目 | 1、机型：2U 机架式服务器。  2、处理器：Hygon 7180 32核（32核心）。  3、内存：DDR4 3200 32G\*4。  4、硬盘: 960G SSD SATA\*2。  5、阵列卡：3008 SAS RAID卡；（RAiD0.1.10）。  6、背板：横插04盘12G SAS 硬盘背板。  7、网络：双口1G RJ45网卡。  8、电源：800W电源模块\*2。  9、托轨 /150cm 国标电源线\*2，无DVD  保修：标准保修服务。  10、支持国密SM2、SM3算法，必须在采购平台上传国产x86处理器证明函并且必须必须在采购平台上传。  11、管理：集成BMC芯片，支持IPMI2.0、SOL、KVM Over IP、虚拟媒介等高级管理功能。  12、SD卡：主板支持2个SD卡槽，可实现存储BMC日志,必须在采购平台上传功能截图并加盖原厂公章。  13、SD卡：主板支持2个SD卡槽，可实现存储BMC日志, 必须在采购平台上传功能截图并加盖原厂公章。  14、厂商资质：设备厂商通过ISO9001、ISO45001、ISO14001，ISO27001提供证书复印件并加盖生产厂商公章，以上证书报价时必须上传到采购平台。  15、第三方测试：提供中国软件评测中心的服务器与基础软件兼容性专题测试报告，并加盖原厂商公章；提供第三方权威检测机构出具的噪声测试报告，并加盖检测机构公章，证书报价时必须上传到采购平台。  16、服务器操作系统：统信服务器操作系统V20。  17、数据库安装要求：OpenGauss免费版，服务器供应商负责安装调试，并配合平台部署。 | 3.6万元 |

1. 商务要求
2. 中标公司签订合同后7个工作日送货上门安装调试完毕，对于中标后不能按时供货的供应商，本单位将取消并差评投诉。
3. 供应商所投机器须为原厂正品，整机三年保修，报价时须提供供应商营业执照，提供厂商针对该项目加盖公章的授权函，生产厂家出具的售后服务承诺书，机器型号参数需完全一致，不接受其他型号替代，需提供正品行货来源证明，否则不予验收；
4. 供应商的报价内容应包含服务器、数据库、正版国产服务器操作系统，提供的相关系统，应与我院原有HIS等系统兼容，并完成国家传染病相关软件的部署对接，如果不能部署完成对接的，我单位不予验收。供应商在报价时，应提供本条的承诺函。
5. 为了保证设备质量及售后服务、投标供应商须是所投标产品的合法代理，，否则视为无效报价。
6. 售后服务保障：结合本项目实际需求，本项目只针对黔西南州供应商进行采购，按照营业执照注册地址为准：
7. 本项目承载的业务系统为我单位核心业务系统，为保障核心业务系统安全，投标人应有网络安全专业的能力，派驻本地的服务保障团队成员持有注册 信息安全专业人员（CISP-CISE）证书。 **在上传报价附件时，投标人需上传投标人为以上持有证书的团队成员缴纳社保的证明（社保证明上的查询二维码清晰可查，不得污损）和和相关要求的证明、证书复印件并加盖投标人公章，如不能提供，按照无效报价处理**。

6、中标方报价为包含人员现场实施及设备调试的费用，并承诺于设备质保期内提供7\*24小时服务，接到通知后提供2时到达现场服务;无法按时供货和提供服务的公司请不要竞投！如不能按时供货或提供虚假资料我单位将上报到财政管理部门并取消订单！