**晴隆县人民医院**

**在新院区安装一键报警项目采购清单及需求参数**

一、项目名称

**在新院区安装一键报警项目**

二、项目预算：5.0万元

三、项目内容

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目内容 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 一键报警系统 | 紧急报警管理机  | 10.1寸触摸屏紧急报警管理机；集成视频查看、双向对讲、呼叫前端等功能，用于管理前端一键求助报警产品。支持1080P视频显示，支持H.264/H.265解码，支持最大256G Micro SD卡存储； 支持4路开关量输入，4路继电器输出；支持VGA、HDMI同源输出；支持1路3.5mm音频输入，1路3.5mm音频输出；话柄、鹅颈话筒杆可拆卸，支持DC12V、PoE(IEEE 802.3 at/af)供电。当管理前端紧急报警设备数量超过128路，或者需多中心分级管理，加配sip服务对讲管理软件 | 台 | 3 |  |
| 2 | 内存设备  | TLC晶元，擦写次数3000次标称容量128GB×3带品牌丝印，无包装Class10，UHS-I（读90MB/s，写45MB/s）;尺寸14.99mm\*10.92mm\*1.02mm;工作温度：-25 ℃～85 ℃存储温度：-40 ℃～85 ℃ | 套 | 1 |  |
| 3 | 无线可视报警盒 | 【技术参数】1.操作系统：嵌入式操作系统2.屏幕尺寸：无屏3.屏幕分辨率：无4.摄像头参数：400W红外高清彩色摄像头，红外补光10米5.操作方式：自带1个无线按钮6.通信方式：有线网络7.网络协议：支持TCP/IP、RTSP、ISUP、SDK、萤石、国标、私有sip、标准sip、ONVIF8.硬件接口：RJ45\*1，电源接口\*1， IO输入\*2，IO输出\*1，防拆报警\*1，3.5mm音频输入输出接口\*1，TF/SD卡接口\*1（最大支持256G）9.安装方式：壁挂安装10.供电方式：DC12V（标配电源适配器）、POE（802.3at）11.设备功耗：≤11W12.工作温度：-25℃-＋55℃13.工作湿度：10%-90%14.防护等级：IP5415.产品尺寸：160mm\*93mm\*32.5mm【功能特性】：1.支持实体按键/无线按钮紧急呼叫，实现与管理中心或个人的双向语音对讲；中心呼叫前端报警盒2.支持监听功能、广播功能3.支持通过语音关键字识别进行报警呼叫4.最大支持64个无线按钮和32个无线探测器；支持2个无线中继器、8个无线遥控器、1个无线继电器模块5.自带1个红蓝双色灯，可控制关闭/开启不同颜色6.支持EHOME、萤石云协议接入，实现公网间的穿透7.支持有线网络、4G（4G版本支持）接入中心平台或萤石云中心8.支持标准的Micro SD卡插槽，最大支持256G Micro SD/SDHC/SDXC卡，将音视频存储到SD卡9.支持一路3.5mm音频输入及输出扩展，可外接拾音器、音箱等设备10.支持防拆报警/喧哗报警 | 台 | 16 |  |
| 4 | 网络接入 | 4G\5G网络接入 | 年 | 3 |  |
| 5 | 设备维保 | 项目竣工验收之日起，三年内对设备进行维修保养 | 项 | 1 |  |

四、项目要求

1、质保期：本项目质保期为三年，若三年内有任何质量问题，均免费更换所需配件。

2、质保期内，提供不限次数的技术上门服务；如遇重要会议，提供7\*24小时不限时段的现场服务保障。