**晴隆县人民医院医疗废物暂存间旁挡土墙内侧改造项目采购需求参数**

一、项目名称

晴隆县人民医院医疗废物暂存间旁挡土墙内侧改造项目

二、预算资金:7.30 万元

三、工程内容

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **工程内容** | **规格** | **单位** | **工程量** | **单价** | **金额（元）** |
| 1 | 挖一般土方 | 1.土壤类别:二类土 2.挖土方式:人工 | m3 | 25 |  |  |
| 2 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:二类土 2.挖土方式:人工 3.部位:电缆沟 | m3 | 37 |  |  |
| 3 | 挖一般土方 | 1.土壤类别:二类土 2.挖土方式:机械开挖 3.开挖厚度:50cm | m3 | 73.8 |  |  |
| 4 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:二类土 2.运距:5km | m3 | 181.75 |  |  |
| 5 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级:15cm厚C25砼 2.垫层:10cm厚碎石垫层  | m2 | 360.95 |  |  |
| 6 | 电缆沟、地沟 | 1.沟厚、材料:M7.5砂浆砌筑标砖（240mm) 2.沟截面净空尺寸:720宽、600高 3.垫层材料种类、厚度:C15砼10cm厚 4.盖板:15cm厚C20砼 5.盖板内钢筋直径10mm | m | 41.2 |  |  |
| 7 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1.扶手材料种类、规格:不锈钢扶手 2.栏杆材料种类、规格:DN32×1.5 | m | 58 |  |  |
| 8 | 挡土墙 | 1.标砖砌筑 2.M7.5水泥砂浆砌筑 | m3 | 4.7 |  |  |
| 9 | 检查井 | 1.检查井安装 2.规格：直径700mm | 个 | 2 |  |  |
| 10 | 大型机械设备进出场及安拆 |  | 台次 | 1 |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |
| **备注** | 本单价包含材料费、人工费、税费、运输费、保险及安全文明施工方等。 |

四、需求参数

1.满足土石方开挖和挡墙施工建设相应资质条件；

 2.护栏安装必须牢固，护栏和扶手制作与安装所使用材料的材质、规格、数量和木材、塑料的燃烧性能等级应符合相关要求；

 3.检查井盖板承重40吨以上。