**晴隆县人民医院中医科和康复科医用气体系统安装项目采购需求参数**

**一、项目名称：**中医科和康复科医用气体系统安装项目

**二、项目地点：**晴隆县人民医院院区内

**三、预算金额:**7.80万元

四、工程内容

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目内容** | **型号规格** | **单位** | **工程量** | **单价/元** | **金额（元）** | **备注** |
| 1 | 设备带 | 260/60/1.5 | 米 | 110 |  |  | 一、本单价包含人工费、材料费、运输费、税费、保险及安全文明施工费； 二、安装说明： 1.每个床位标配：10A国标五孔电源插座2个、国标氧气终端1个、国标负压终 端1个，床头灯一个； 2.每条设备带均安装独立的漏电开关一个，氧气维修阀一个、含氧气主管和负压主管； 3.各楼层均有氧气稳压箱一套，上下楼层呼叫系统均连通，可互接分机满足通话功能。 |
| 2 | 设备带封头 | 标配 | 个 | 70 |  |  |
| 3 | 电源插座 | 86型 | 个 | 92 |  |  |
| 4 | 开关 | 86型 | 个 | 46 |  |  |
| 5 | 灯罩 | 与系统匹配 | 个 | 46 |  |  |
| 7 | 灯 | LED灯 | 个 | 46 |  |  |
| 9 | 漏电保护器 | 32A | 个 | 46 |  |  |
| 10 | 房间维修阀 | 国标 | 个 | 35 |  |  |
| 11 | 氧气终端 | 国标 | 个 | 46 |  |  |
| 12 | 吸引终端 | 国标 | 个 | 46 |  |  |
| 13 | 铜管 | M16 | 米 | 180 |  |  |
| 14 | 铜管 | M10 | 米 | 240 |  |  |
| 15 | 铜管 | M8 | 米 | 240 |  |  |
| 16 | 电源线 | BVR4平方 | 米 | 700 |  |  |
| 17 | 电源线 | BVR2.5平方 | 米 | 350 |  |  |
| 18 | 屏蔽线 | 2\*1平方 | 米 | 200 |  |  |
| 19 | 楼层维修阀 | 国标 | 个 | 1 |  |  |
| 20 | 楼层维修阀 | 国标 | 个 | 1 |  |  |
| 21 | 减压箱 | 国标 | 套 | 1 |  |  |
| 22 | 呼叫主机 | 定制 | 套 | 2 |  |  |
| 23 | 呼叫分机 | 定制 | 套 | 46 |  |  |
| 24 | 走廊显示屏 | 国标 | 套 | 2 |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |

五、服务要求：

1.满足医用气体系统安装资质条件；

2.该项目使用的电线、插座、开关等产品有质量合格证书；

3.施工过程中严格按照国家相关安全操作规程进行施工操作，需要动火作业的，施工前必须到医院安全生产办办理动火证方可施工；

4.质保期为2年；

5.最终结算以实际验收工程量按中标单价结算，以第三方审计金额为准。