**晴隆县人民医院检验科（新院区）改造项目采购需求参数**

一、项目名称：晴隆县人民医院检验科（新院区）改造项目

二、项目地点：晴隆县人民医院院区内

三、预算金额:9.80万元

四、工程内容

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **改造部位** | **改造内容** | **规格型号** | **单位** | **数量** | **单价（元）** | **金额（元）** | **备注** |
| 1 | **HIV室** | **拆除门** | 900\*2100 | 个 | 2  |  |  |  |
| 2 | **堵门洞** | 900\*2100 | 个 | 2  |  |  |  |
| 3 | **新开门洞** | 900\*2100 | 套 | 2  |  |  |  |
| 4 | **新增平推** | 900\*2100 | 套 | 1  |  |  |  |
| 5 | **开透视窗口** | 1250\*1200 | 个 | 1  |  |  |  |
| 6 | **新增透视窗** | 1250\*1200 | 套 | 1  |  |  |  |
| 7 | **水电改造** |  | 平方 | 42  |  |  |  |
| 1 | **微生物室** | **拆除门** | 900\*2100 | 套 | 7  |  |  |  |
| 2 | **拆除墙板** | 50净化板 | 平方 | 100  |  |  |  |
| 3 | **堵门洞** | 900\*2100 | 个 | 1  |  |  |  |
| 4 | **新开门洞** | 900\*2100 | 套 | 1  |  |  |  |
| 5 | **新增墙体隔断** | 50净化板 | 平方 | 101  |  |  |  |
| 6 | **新安装门** | 900\*2100 | 套 | 6  |  |  |  |
| 7 | **拆除PVC地板后修复** |  | 平方 | 30 |  |  |  |
| 8 | **新装传递窗** | 600\*600 | 个 | 3  |  |  |  |
| 9 | **拆除传递窗** | 600\*600 | 个 | 4  |  |  |  |
| 10 | **堵传梯窗口** |  | 个 | 1  |  |  |  |
| 11 | **水电改造** |  | 项 | 95  |  |  |  |
| 1 | **收验间大小便处理室** | **新增墙体隔断** | 50净化板 | 平方 | 16  |  |  |  |
| 2 | **新增门** | 900\*2100 | 扇 | 1  |  |  |  |
| 3 | **收样间开玻璃窗** |  | 项 | 1  |  |  |  |
| 4 | **水电改造** |  | 平方 | 37  |  |  |  |
| **总计** |  |  |  |  |  |  |  |  |

五、需求参数

1.具备房屋改造装饰装修相应资质条件；

2.工程材料及施工工艺满足相关行业规范标准；

3.承包方式：包工包料（含材料、人工、税费、二次倒运费、安全文明措施费、建筑垃圾清运费等）;

4.为避免造成浪费，将拆除的门安装到新开的门洞上，故新安装门单价为安装费，不包含门的费用；

5.涉及PVC地板拆除的地方需要修复，故数量暂定为30㎡，最终以实际拆除修复的面积为准；

6.排风口尽量以现有位置不变；

7.水电管网在改造过程中要根据实际功能需要进行改造，数量以实际改造面积（项）为准；

8.最终结算以实际验收的工程量和中标单价计算。