**普外科微波治疗仪购置项目采购清单及需求参数**

**一、使用范围:**  内痔、外痔、混合痔、肛周脓肿、肛裂、阴道炎、前列腺炎、直肠炎、盆腔炎等术后治疗。

**二、主要技术参数：**

1 输入电压： AC 220V ±22V ( 50Hz) ；

2 治疗模式： 连续模式；

3 工作频率： 2450MHz±50 MHz ；

4 输入功率： ≤600VA

5 输出功率： 0W～40W连续可调（匹配负载50Ω）；

6 工作时间： 0min～30min连续可调；

7 穿透深度： 12.5cm；

8 微波泄漏： ≤0.2mW/cm2

9 工作温度： 5℃～40℃ ；

10 重 量： ≤43 Kg ；

11 外形尺寸： 850mm×770mm×690mm ；

12 采用同心同轴电缆，双层屏蔽

13 磁控管发生器偏心输出装置

14 座椅式设计

15 隔衣裤治疗，不直接触及皮肤