**晴隆县人民医院广告、标识标牌制作安装服务项目**

**询 价 文 件**

采购单位：晴隆县人民医院

联 系 人：龙主任（采购办）    联系电话：08597618541

秦主任（总务科）   联系电话：15597982728

联系地址：晴隆县莲城街道西街

**目 录**

第一节 采购公告 2

第二节 报价清单 5

第三节 报价响应文件格式 12

一、供应商基本情况 13

二、营业执照 14

三、法定代表人身份证明及授权委托书 15

四、商业信誉 17

五、必需的设备和专业技术能力 18

六、响应报价 19

七、其他材料 20

# 第一节 采购公告

**晴隆县人民医院广告、标识标牌制作安装服务项目**

**询价采购公告**

我单位对**晴隆县人民医院广告、标识标牌制作安装服务项目**（项目名称）该项目，拟采取 **询 价** 方式采购，欢迎国内符合条件的供应商参与我单位的的询价采购报价。

**一、项目基本信息**

1、项目名称：晴隆县人民医院广告、标识标牌制作安装服务项目

2、项目编号：QLXRMYY-CG-【2023】-11-28

3、询价主要内容：详见“第二节 报价明细表”内容

4、本项目（是/否）接受联合体报价： 否

5、项目履行期限：成交供应商与采购人签订书面合同之日起生效，为期一年

6、履行地点：采购人指定的具体服务地点

**二、询价申请人的资格要求：**

1、具备有效的营业执照、组织机构代码证、税务登记证或具备“统一社会信用代码”的营业执照(正副本均可）；

2、具有良好的商业信誉，在经营活动中没有违法违规记录（提供承诺函，格式自拟）。

3、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺函，格式自拟）。

**三、报价文件递交时间、地点、方式**

1、截止时间：2023年12月1日17时00分（北京时间）

2、递交地点：晴隆县人民医院采购办公室（莲城街道西街）

3、递交方式：现场递交

**四、报价文件要求**

报价文件应按要求编制：详见报价文件；

**五、报价方式**

1、投标报价：一次性书面报价，采用固定清单综合单价报价；

2、投标报价应包括：广告、标识标牌的设计、制作、安装及相关税金等全部费用；

3、投标货币：人民币；

**六、成交原则**

投标供应商须报出具体单价金额，低价成交（如最低价出现并列，则采用随机抽取方式确定成交供应商）。

**七、报价文件的签署与封装**

1、签署：报价文件内容中除标准页码外，不得涂改和增删。报价文件内容须逐页加盖供应商公章。

2、封装：报价文件须装入一个报价文件袋加以密封，并确保报价文件的外包封没有严重破损导致报价实质性内容泄露的情形。外包密封的封口（接口）处加盖投标供应商公章，封装物上须清楚注明项目名称、供应商名称、联系电话、项目编号、递交时间。

**八、对本次询价采购提出询问，请按以下方式联系**

采购单位：晴隆县人民医院

联 系 人：龙主任（采购办）    联系电话：08597618541

秦主任（总务科）   联系电话：15597982728

联系地址：晴隆县莲城街道西街

**注：投标供应商的报价文件应在2023年12月01日17时00分（北京时间）前以密封形式提交至我单位如下地址：晴隆县人民医院采购办。**

晴隆县人民医院

2023年11月28日

# 第二节 报价清单

**报价明细表**

项目名称：

项目编号：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **类别** | **规格** | **材质及安装说明** | **单位** | **数量** | **报价（元）** | **备 注** |
| **一、喷绘** |
| 1 | 喷绘（室内，含安装） | 520高光喷绘布 | 1、用于悬挂在室内、墙壁、地面等；2、张贴必须平整； | ㎡ | 1 |  |  |
| 2 | 喷绘（户外，含安装） | 520高光喷绘布 | 1、用于悬挂二楼(二楼以上）或高于4米的户外；2、需吊绳安装； | ㎡ | 1 |  |  |
| 3 | 软膜布 | 制作 | 1、软膜灯布喷UV；2、不褪色；3、颜色保真； | ㎡ | 1 |  |  |
| **二、写真** |
| 1 | 写真制作 | 写真 | 1、用于悬挂在室内、墙壁等；2、张贴必须平整； | ㎡ | 1 |  |  |
| 2 | KT板+写真（单面） | KT板+写真+包边 | 1、KT板；2、写真；3、含室内安装； | ㎡ | 1 |  |  |
| 3 | KT板+写真（双面） | KT板+写真+包边 | 1、KT板；2、写真；3、含室内安装； | ㎡ | 1 |  |  |
| **三、背胶** |
| 1 | 白背胶 | 打印制作 | 1、白背胶；2、画面清晰、平整；3、含安装； | ㎡ | 1 |  |  |
| 2 | 白背胶敷斜纹磨砂膜 | 背胶+斜纹膜 | 1、白背胶+敷斜纹膜；2、画面清晰、平整；3、含安装； | ㎡ | 1 |  |  |
| 3 | 黑背胶 | 打印制作 | 1、白背胶；2、画面清晰、平整；3、含安装； | ㎡ | 1 |  |  |
| 4 | 黑背胶敷斜纹磨砂膜 | 背胶+斜纹膜 | 1、黑背胶+敷斜纹膜；2、画面清晰、平整；3、含安装； | ㎡ | 1 |  |  |
| **四、展架** |
| 1 | X展架（含写真） | 80CM×180CM | 1、户外写真打孔；2、画面清晰、平整；3、铁质材料； | 个 | 1 |  |  |
| 2 | 门形展架（含写真） | 80CM×180CM | 1、户外写真打孔；2、画面清晰、平整； 3、铁质材料； | 个 | 1 |  |  |
| 3 | 易拉宝（含写真） | 80CM×200CM | 1、铁杆支撑杆；2、背胶防水纸或背胶高光纸； 3、塑钢底坐或铝制底坐； | 个 | 1 |  |  |
| **五、UV打印** |
| 1 | PVC+UV打印 | 5mm | 1、使用寿命长、易清理；2、打印画面清晰；3、安装效果美观； | ㎡ | 1 |  |  |
| 2 | PVC+UV打印 | 1cm | 1、使用寿命长、易清理；2、打印画面清晰；3、安装效果美观； | ㎡ | 1 |  |  |
| 3 | PVC+UV打印 | 1.5cm | 1、使用寿命长、易清理；2、打印画面清晰；3、安装效果美观； | ㎡ | 1 |  |  |
| 4 | PVC+UV打印 | 2cm | 1、使用寿命长、易清理；2、打印画面清晰；3、安装效果美观； | ㎡ | 1 |  |  |
| 5 | 亚克力板UV打印 | 2mm | 1、极佳透明度；2、优良的耐候性；3、打印画面清晰；4、安装效果美观； | ㎡ | 1 |  |  |
| 6 | 亚克力板UV打印 | 3mm | 1、极佳透明度；2、优良的耐候性；3、打印画面清晰；4、安装效果美观； | ㎡ | 1 |  |  |
| 7 | 亚克力板UV打印 | 4mm | 1、极佳透明度；2、优良的耐候性；3、打印画面清晰；4、安装效果美观； | ㎡ | 1 |  |  |
| 8 | 亚克力板UV打印 | 5mm | 1、极佳透明度；2、优良的耐候性；3、打印画面清晰；4、安装效果美观； | ㎡ | 1 |  |  |
| **六、布标** |
| 1 | 布标 | 宽65cm | 1、布；2、宽≥65cm； | 米 | 1 |  |  |
| 2 | 布标 | 宽65cm | 1、布；2、木条；3、绳子（或铁丝）；4、宽≥65cm； | 米 | 1 |  |  |
| **七、发光字** |
| 1 | 吸塑字 | 尺寸≤1平米 | 1、铝质/不锈钢材料围边；2、2.3MM厚亚克力板吸鼓2CM；3、内装5730防水贴片模组灯；4、7mmPVC底板； | 公分 | 1 |  |  |
| 2 | 吸塑字 | 尺寸＞1平米 | 1、铝质/不锈钢材料围边；2、2.3MM厚亚克力板吸鼓2CM；3、内装5730防水贴片模组灯；4、7mmPVC底板； | ㎡ | 1 |  |  |
| 3 | 单色冲孔灯珠字 | 尺寸≤1平米 | 1、铁皮≥1mm；2、单色灯珠；3、灯柱间距≥2cm、灯柱直径≥9mm； | 公分 | 1 |  |  |
| 4 | 单色冲孔灯珠字 | 尺寸＞1平米 | 1、铁皮≥1mm；2、单色灯珠；3、灯柱间距≥3cm、灯柱直径≥9mm； | ㎡ | 1 |  |  |
| 5 | 软围边发光字 | 尺寸≤1平米 | 1、仿铝质围边；2、2mm亚克力面板；3、内置LED灯条； | 公分 | 1 |  |  |
| 6 | 软围边发光字 | 尺寸＞1平米 | 1、仿铝质围边；2、2mm亚克力面板；3、内置LED灯条； | ㎡ | 1 |  |  |
| 7 | 侧边发光字 | 尺寸≤1平米 | 1、2mm铝材质打孔；2、2mm亚克力面板；3、内置LED灯条；4、正面及侧边同时发光； | 公分 | 1 |  |  |
| 8 | 不锈钢围边发光字 | 尺寸≤1平米 | 1、不锈钢围边；2、2mm亚克力面板；3、内置LED灯条； | 公分 | 1 |  |  |
| 9 | 水晶字 | 尺寸≤1平米 | 1. 水晶材质；
2. 2、厚度≥2cm；
 | 公分 | 1 |  |  |
| 10 | 水晶字 | 尺寸＞1平米 | 1. 水晶材质；
2. 2、厚度≥2cm；
 | 米 | 1 |  |  |
| **八、广告灯箱类** |
| 1 | led电子闪烁灯箱 | 七彩灯箱 | 1、铝板≥2cm；2、多色灯珠组合；3、灯珠下印字；4、不锈钢包边； | ㎡ | 1 |  |  |
| 2 | 软膜拉布灯箱 | 固定墙壁 | 内容更换方便、优质铝材加强边框，UV喷绘、灯片、硬灯条、1W透镜灯、户外防雨电源。 | ㎡ | 1 |  |  |
| 3 | 超薄灯箱（双面） | 双面 | 1、材质与双面相同；2、单面发光； | ㎡ | 1 |  |  |
| 4 | 超薄灯箱（单面） | 单面 | 1、边框：银色单面四边开启式铝材；2、导光板：纳米级亚克力材质；3、灯具：电子镇流器，T4灯管；4、灯箱厚度≤12cm；5、双面发光； | ㎡ | 1 |  |  |

**注：未列入部分业务，根据现场情况确定材料、做法及安装工艺，制作效果图报请院方审核，院方确认后，开始加工制作流程，此部分广告业务单价不得高于市场价。**

# 第三节 报价响应文件格式

封面：

**（晴隆县人民医院广告、标识标牌制作安装服务项目）**

**报价响应文件**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称： |  |
| 项目编号： |  |
| 报价供应商： |  |
| 联系地址： |  |
| 联系人： |  | 电 话： |  |

**二〇二三年 月 日**

## 一、供应商基本情况

**供应商基本情况表**

|  |  |
| --- | --- |
| 供应商名称 |  |
| 注册地址 |  |
| 法定代表人姓名 |  | 联系电话 |  |
| 技术负责人姓名 |  | 联系电话 |  |
| 营业执照号 |  | 注册资本金 |  |
| 基本账户银行 |  | 账 号 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电 话 |  |
| 传 真 |  | 电子信箱 |  |
| 经营范围 |  |
| 备 注 |  |

## 二、营业执照

**具备“统一社会信用代码”的营业执照（副本）**

## 三、法定代表人身份证明及授权委托书

**法定代表人身份证明**

公司名称：

公司性质：

地 址：

成立时间：

经营期限：

姓 名：　　　 　性 别：

年 龄：　　　 　职 务：

系（供应商单位名称）的法定代表人。

特此证明。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 法定代表人身份证复印件正面（身份证复印件需清晰可辨认） |  | 法定代表人身份证复印件反面（身份证复印件需清晰可辨认） |

 供应商名称： （公章）

 法定代表人：　　 （签字或印章）

日 期： 　　 年　　　月　 日

**法定代表授权委托书**

**致：**

我 （姓名） 系 （报价公司全称） 法定代表人，兹委派我单位职工（全权代表姓名） 参加贵方组织的 （项目名称）询价活动，全权代表我公司处理本次询价活动中的一切事务，本公司承担由此带来的一切责任，本授权书于签字盖章后生效，特此声明。

（授权人无转委权）

附全权代表情况：

 姓 名： 性 别： 身份证号码：

 部 门： 职 务：

 通迅地址：

 邮政编码： 电 话：

授权代表：（签字）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 法定代表人身份证复印件正面（身份证复印件需清晰可辨认） |  | 被授权人身份证复印件正面（身份证复印件需清晰可辨认） |
|  |  |  |
| 法定代表人身份证复印件反面（身份证复印件需清晰可辨认） |  | 被授权人身份证复印件反面（身份证复印件需清晰可辨认） |

供应商（公章） 法定代表人（签字或印章）

 年 月 日 年 月 日

## 四、商业信誉

**具有良好的商业信誉在经营活动中没有违法违规记录**

**（提供承诺函，格式自拟）**

## 五、必需的设备和专业技术能力

**具备履行合同所必需的设备和专业技术能力**

**（提供承诺函，格式自拟）**

## 六、响应报价

**说明：根据该《询价文件》“第二节 报价明细表”的内容及格式进行分项明细报价，报价金额包含广告、标识标牌的设计、制作、安装及相关税金等全部费用。**

## 七、其他材料

**（报价供应商认为需提供的其他证明材料）**