**晴隆县人民医院老太平间至原五小宿舍楼路段挡墙和边沟建设项目采购需求参数**

一、项目名称

晴隆县人民医院老太平间至原五小宿舍楼路段挡墙和边沟建设项目采购需求参数

二、项目预算:2.7 万元

三、工程内容

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **工程内容** | **规格** | **工程量** | **单位** | **单价** | **总价** |
| 机械开挖沟槽石方硬质岩 | 20\*0.5\*0.5 | 5 | m³ |  |  |
| 机械开挖石方 | 4\*4\*4/2 | 26 | m³ |  |  |
| 浆砌片石挡墙 | 20\*0.5\*2 | 40 | m³ |  |  |
| 铸铁沟盖板0.6\*0.4 | 0.5宽沟 | 37 | 块 |  |  |
| **总计** |  |  |  |  |  |

1. 需求参数

1.满足土石方开挖和挡墙施工建设相应资质条件；

2.浆砌片石挡墙成型后要求勾缝；

3.铸铁沟盖板承重40吨。