**晴隆县人民医院新院区手术室、麻醉科辅房、ICU及检验科净化检测项目采购需求参数**

一、项目名称

晴隆县人民医院新院区手术室、麻醉科辅房、ICU及检验科净化检测项目

二、项目地点：晴隆县人民医院院区内

三、预算资金:3.70 万元

四、工程内容

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **检测项目** | **检测类型** | **房间数** | **单价（元/房间数）** | **金额（元）** | **备注** |
| 1 | 医院手术室检测 | 手术区 | 沉降菌 | 12 |  |  | 1. 单个房间面积未超过50㎡按1个房间数计价，房间面积超过50㎡按2个房间数计价;
2. 检测房间数以实际验收数为准。
 |
| 尘埃粒子 |
| 周边区 | 沉降菌 |
| 尘埃粒子 |
| 换气次数 |
| 静压差 |
| 温度、相对湿度 |
| 噪声 |
| 照度 |
| 2 | 4层麻醉科辅房、5层ICU | 沉降菌 | 33 |  |  |
| 尘埃粒子 |
| 换气次数 |
| 静压差 |
| 温度、相对湿度 |
| 噪声 |
| 照度 |
| 3 | 三层检验科 | 尘埃粒子 | 13 |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |

1. 需求参数

1.具备国家有关法律、行政法规规定的基本条件和能力，出具有证明作用的检测数据和检测报告；

2.工期为5个工作日。